[image: image1.png]O Fle Edt Insert

PLC Debug View Options

Window_Help

=181x]
=181

Dlcs(2-{a| S| % [ml@| | cufdal [a 2afse| r|>t] mm| £ JE[4#]-0]

=0 Tnterac

@ m
= ot L=
@ o =
1iBKMUERH  TAKT 3.7
E ONTARMA  ABTOMATA  1:PEBEPC-T  MI9.1
CEPEONPMBO TPAHCNOPTE  ONIOK  0:TPAHCIOR
108 ® TPAHCTOPTE TEP HASAL
"aoN_ "IQF_ P CTRYNRM  TOTHOK
SERVODRIVE ~ TRANSP_  "ITRANSP_  "OTRANSE_
[ HOTOR™ BACK" BACK"
| I It |
Hetwork 3 : Title:
[Comment
@®.0
1: BRITOUEH) @®.5
E OHTARHA M19.1 11 BRIOUEHH
CEPEONPMEO  M19.0  D:TPAHCHOR E NOTORA
108 0:TPAHCIOP TEP HASAR TPAHCTIOPTE
"QON_  TEP BNEPEN  TOMMOK Pa BUEPER
SERVODRIVE "DTRANSE_  "OTRANSE_ "1TRANSEOR
[ FORWARD" BACK" TER_FORW"
| I Iy |
it it 4 {
m19.4
MEPHOMIEC
KOE
BRIMUERME  MI9.0 _'_‘
e ,

Press Fi to get Help.
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