6.3.1 Розрахунок системи штучного освітлення
Як індивідуальне завдання обраний розрахунок системи освітлення для даного робочого місця оператора ЕОМ. Як відзначалося раніше, раціональне освітлення робочого місця є одним з основних факторів, що забезпечують здорову, безпечну і високопродуктивну працю. При незадовільній освітленості зорова здатність ока знижується і можуть розвитися такі захворювання, як короткозорість, катаракта, ністагм. З іншого боку, занадто яскраве освітлення викликає осліплення, роздратування і різь в очах, що так само не приводить до чого-небудь гарного. Також особливу проблему становлять вентиляція повітря, тому захворювання легень у працівників легко попередити установивши  кондиціонер.

При розрахунку будемо спиратися на наступні дані:

- довжина приміщення (А)  20м;

- ширина приміщення (У) 10м;

- розрахункова висота підвіски світильника (Н)  3,5м;

- система освітлення – комбінована;

- концентрація пилу в повітрі 4,0 мг ( м3;

- контраст об'єкта розрізнення – малий;

- характеристика фону – темний;

- світильник типу ЛП 002 (денного світла);

- тип кривої сили світла КСС – Г (глибока)

- коефіцієнт відображення рп – рс – рр: 0,5 – 0,3 – 0,1;

- тип лампи - ЛЛ (лампа люмінесцентна);

- норма освітлення Ено – 300 Лк.

Розрахунок


Коефіцієнт запасу Кз визначається в залежності від концентрації пилу і типу лампи, і складає 1,8;


Коефіцієнт мінімальної освітленості Z = 1,1;

На основі типу лампи і коефіцієнтів відображення визначимо значення коефіцієнтів для розрахунку: b = 1,6; c = 0,33; λ0 = 1,0; λд = 1,4.

Площа приміщення (формула 6.1):
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Індекс приміщення (формула 6.2):
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Коефіцієнт використання (формула 6.3):
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Еквівалентна площа (формула 6.4):

                                           
[image: image5.wmf]2001,81,1

663

0,573

Z

Э

SKZ

S

h

××

××

===

м2;                       (6.4)

Оптимальна відстань між світильниками (формула 6.5): 
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Оптимальна кількість світильників (формула 6.6):
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Необхідний світловий потік (формула 6.7):
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У залежності від світлового потоку Фс вибираємо:


Світловий потік лампи Ф = 5220 лм;


Потужність лампи Р = 80 Вт;


Кількість ламп у світильнику n = 10.

Освітленість, створювана одним світильником (формула 6.8):
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Попередня кількість світильників (формула 6.9):
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Попередня відстань між світильниками (формула 6.10):
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Попереднє значення відстані між світильниками до розрахункової висоти підвісу світильника (формула 6.11):
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умова λД > λ  виконується (1,4 > 0,483), продовжуємо розрахунок.


Число рядів світильників уздовж сторони А (формула 6.12):
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Число рядів світильників уздовж сторони В (формула 6.13):
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Число світильників (формула 6.14):
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Мінімальна освітленість (формула 6.15): 
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Відносне відхилення мінімальної освітленості від нормованої (формула 6.16):
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Це значення знаходиться в припустимих межах, визначених ДСТУ.


Відстань між світильниками уздовж сторони А (формула 6.17):
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Відстань між світильниками уздовж сторони В (формула 6.18):
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Схема розташування світильників наведена на рисунку 6.1
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Рисунок 6.1 – Схема розташування світильників  ЛЛ.
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