	Радиолюбительские частоты.
Любительским радиостанциям Российской Федерации разрешается использовать для связи перечисленные ниже диапазоны (полосы) частот:

Частоты ниже 30 МГц
(КВ-диапазон)
Частоты выше 30 МГц
(УКВ-диапазон)
135.7-137.8 кГц

144-146 МГц

1800-2000 кГц

430-440 МГц и 435-438 МГц

3500-3650 кГц и 3650-3800 кГц

1260-1300 МГц

7000-7100 кГц

2400-2450 МГц

10100-10150 кГц

5650-5670 МГц

14000-14250 кГц и 14250-14350 кГц

10.0-10.5 ГГц

18068-18318 кГц

24.00-24.05 ГГц и 24.05-24.25 ГГц

21000-21450 кГц

47.0-47.2 ГГц

24890-25140 кГц

75.5-76.0 ГГц и 76.0-81.0 ГГц

28000-29700 кГц

119.98-120.02 ГГц

 

142-144 ГГц и 144-149 ГГц

 

241-248 ГГц и 248-250 ГГц

Полоса частот 135.7-137.8 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 1800-2000 кГц может использоваться для работы любительских радиостанций мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт) на вторичной основе. 
Полоса частот 3500-3650 кГц может использоваться любительской службой. 
Полоса частот 3650-3800 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 7000-7100 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м. 
Полоса частот 10100-10150 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 14000-14250 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м. 
Полоса частот 14250-14350 кГц может использоваться любительской службой. 
Полоса частот 18068-18318 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 21000-21450 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м. 
Полоса частот 24890-25140 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 28-29.7 МГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Плотность потока мощности излучения космических станций любит. спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м 
Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке. 
Полоса частот 430-440 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 МГц. 
Полоса частот 435-438 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой. 
Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке. 
Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться любительской спутниковой службой на вторичной основе. 
Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе. 
Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 24-24.05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 24.05-24.25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Полоса частот 75.5-76.0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами. 
Полоса частот 76-81 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 119.98-120.0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе. 
Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе. 
Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Категория и
вид использования
радиостанции
Мощность,
Вт
Полоса частот, кГц
Вид радиосвязи
Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
4-й категории

5

1830-1850

CW

1850-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
3-й категории

5

1830-1850

CW

1850-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

10

135.7-137.8

CW

3500-3650

CW

3650-3700

CW

21000-21450

CW

28000-28050

CW

28050-28150

Цифровая связь, CW

28150-28200

CW

28200-28700

SSB, CW

28700-29200

SSB, AM, CW

29200-29300

FM, AM, SSB, CW

29520-29700

FM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
2-й категории

5

1820-1840

CW

1840-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

50

135.7-137.8

CW

3500-3580

CW

3580-3600

Цифровая связь, CW

3600-3620

SSB, Цифровая связь, CW

3620-3650

SSB, CW

3650-3700

SSB, CW

7000-7035

CW

7035-7040

Цифровая связь, СW

7040-7045

SSB, Цифровая связь, CW

7045-7100

SSB, CW

14000-14070

CW

14070-14100

Цифровая связь, CW

14100-14112

Цифровая связь, SSB, CW

14112-14350

SSB, CW

14225-14235

SSTV, FAX

18068-18100

CW

18100-18110

Цифровая связь, CW

18110-18318

SSB, CW

21000-21080

CW

21080-21120

Цифровая связь, CW

21120-21150

CW

21150-21450

SSB, CW

24890-24920

CW

24920-24930

Цифровая связь, CW

24930-25140

SSB, CW

28000-28050

CW

28050-28150

Цифровая связь, CW

28150-28200

CW

28200-28700

SSB, CW

28700-29200

SSB, AM, CW

29200-29300

FM, AM, SSB, CW

29300-29520

SSB (канал приема сигналов с ИСЗ)

29520-29700

FM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
1-й категории

10

1810-1840

CW

1840-1900

SSB, CW

1900-2000

AM, SSB, CW

100

135.7-137.8

CW

200

3500-3580

CW

3580-3600

Цифровая связь, CW

3600-3620

SSB, Цифровая связь, CW

3620-3650

SSB, CW

3650-3800

SSB, CW

7000-7035

CW

7035-7040

Цифровая связь, CW

7035-7045

SSTV

7040-7045

SSB, Цифровая связь, СW

7045-7100

SSB, CW

10100-10140

CW

10140-10150

Цифровая связь, CW

14000-14070

CW

14070-14100

Цифровая связь, CW

14100-14112

Цифровая связь, SSB, CW

14112-14350

SSB, CW

14225-14235

SSTV, FAX

18068-18100

CW

18100-18110

Цифровая связь, CW

18110-18318

SSB, CW

21000-21080

CW

21080-21120

Цифровая связь, CW

21120-21150

CW

21150-21450

SSB, CW

21335-21345

SSTV

24890-24920

CW

24920-24930

Цифровая связь, CW

24930-25140

SSB, CW

28000-28050

CW

28050-28150

Цифровая связь, CW

28150-28200

CW

28200-28700

SSB, CW

28675-28685

SSTV

28700-29200

SSB, AM, CW

29200-29300

FM, AM, SSB, CW

29300-29520

SSB (канал приема сигналов с ИСЗ)

29520-29700

FM, SSB, CW

5

УКВ-диапазон

УКВ-диапазон

Категория и
вид использования
радиостанции
Полоса частот, кГц
Вид радиосвязи
Радиостанции
индивидуального
и коллективного
пользования
4-й, 3-й, 2-й и 1-й категорий

144000-144150

СW

144000-144150

СW

144150-144500

SSB, CW

144500-145800

FM

145800-146000

SSB, CW

144625-144675

Цифровая связь

430000-432150

CW

432150-432500

SSB, CW

432500-435000

FM

435000-438000

SSB, CW

438000-440000

FM

433625-433725

Цифровая связь

438025-438175

Цифровая связь

1260000-1270000

SSB, CW

1270000-1296000

FM

1296000-1296150

CW

1296150-1297000

SSB, CW

1297000-1300000

FM

1. Если для отдельных полос частот перечислено несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово "приоритет" понимается как не создание помех станциями, использующими вид излучения, указанный вторым или третьим.

2. SSB- однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц; 
CW- телеграфия с амплитудной модуляцией (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц; 
AM- двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс A3E) с шириной полосы 6 кГц; 
FM- телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы 25 кГц. 
SSTV- черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения- J2F; 
"Цифровая связь" подразумевает виды работ- RTTY (Бодо), AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO.

3. При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц - верхняя боковая полоса (USB)

4. Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных "DX" участках:

1830-1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц, 
3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц, 
7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц, 
10100-10105 кГц, 
14000-14025 кГц, 14190-14200 кГц, 
18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц, 
21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц,

24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц, 
28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц

и участке приема информации с борта ИСЗ 29300-29520 кГц.

5. Радиосвязи с отражением от Луны проводятся в полосах: 
144000-144010 кГц, 432000-432010 кГц, 1296000-1296110 кГц.

6. Работа в полосе частот 50-54 МГц категорически запрещается.

Дальше


