Мною было задумано сделать схему, которая осуществляет:

-автоматическое включение усилителя

-автоматическое выключение усилителя при отсутствии сигнала на входах

-автоматическое подключение одного из четырех входов, на котором присутствует сигнал

-приоритет включения входов (первый вход главный, остальные по убыванию)

Выдаю только часть схемы – схемы управления. Сам коммутатор входов на микросхеме TDA1029 не рисую (времени нет). На бумаге еще в добавок к этим схемам есть схема декодера стерео, псевдо стерео, кинофильм и псевдо моно на м/с mPC1892 и схема автоматического выбора режима декодера. Может в другой раз.
Теперь о схеме управления. Схема сыровата, практически ее не испытывал пока, зимой времени будет больше. 

Схема принципиальная
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  Элементы и их номиналы

	элемент
	Номинал

	ДА1
	К1401УД2А

	ДД1
	К561ТМ3

	R1, R2, R7
	47кОм

	R3-R6
	100 кОм

	R8
	68 кОм

	R9, R11, R12
	7,5 кОм

	R10 
	1 кОм

	R13
	10 кОм

	R14, R15 ,R26-R29
	?

	R16-R19, R22-R25
	7,5 кОм

	R20
	470 кОм

	R21
	470 Ом

	С1, С2, С3
	0,1 мФ

	С4
	?

	С5
	0,01 мФ

	С6
	470 мФ х 16 V

	VD1-VD10
	КД522

	VT1,VT2,VT5-VT8   
	КТ315

	VT3
	КТ361

	VT4
	КТ815


1,2,3,4 – входы (подаются через RC последовательную цепь   0,068мФ и 47 кОм (на схеме не указаны))
5 – команда на включение усилителя, можно подключать к реле.
6,7,8,9- команда управления входами. Для коммутатора  сигналов используется микросхема TDA1029

10- питание дежурного режима 12 вольт

11 – общий.

Светодиод LED1 –индикация дежурного режима, LED2-рабочего режима. LED3-LED6 – подключенный вход.

Теперь принцип работы. 
   На микросхеме ДА1 сделаны четыре компаратора. С их выходов, при подаче сигнала на вход, выдается логическая единица. Сопротивление R7 выставляем так, чтобы при отсутствии на входах сигнала, на выходах был лог. «0». 
   Допустим сигнал уровнем более 60мВ поступает на 2-ой вход.  На выв.7 м/с DA1 выдается лог.1.  Он поступает на вход триггера ДД1, а так же на транзистор VT1, который дает команду записи в триггер  ( C5 ,R20 ,R21) . Транзистор VT1  заряжает конденсатор C4.  На выходе 5 схемы команда включения усилителя. На триггере (выв.10) – лог. «1». Подключен второй вход коммутатора сигналов.  Выв.9 блокирует поступление сигнала с компаратора  ( вход 3 и вход 4), через диодную матрицу VD5-VD10. Если на вход 1 поступит сигнал, то он перепишет состояние триггера, подключится вход 1, а вход 2, 3и 4 заблокируются.  При отсутствии сигнала на входах, начнет разряжаться С4 и после какого-то промежутка времени схема перейдет в дежурный режим.
 Наверно сумбурно все написал ( в пол третьего ночи и не так напишешь). Надеюсь поймете. Если есть не точности –пишите. Будем вместе редактировать.
