Временные характеристики информационного сигнала
Временнáя диаграмма информационного сигнала в кабельной линии представлена на Рис. 3.

Временные параметры информационного сигнала, приведенные в [4], представлены в Таблице 1.

Рис. 3. Временная диаграмма информационного сигнала на выходе из сетевого адаптера в кабельную линию

 Таблица 1.
	Параметр
	Минимальное
	Типичное
	Максималь​ное
	Единица измере​ний

	Время изменения сигнала от уровня 10% до уровня 90%
	3
	4
	6
	нс

	Интервал дрожания фронта
	 
	 
	1,4
	нс

	Время задержки сигнала при передаче
	 
	7
	 
	нс

	Возможная асимметрия между фронтом и спадом импульса
	 
	 
	0,5
	нс


 Таким образом, импульсы кода MLT-3 с достаточно высокой точностью имеют симметричную во времени трапецеидальную форму. Их структура изображена на Рис. 4.
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Рис. 4. Структура сигнала кода MLT-3 с учетом
трапецеидальной формы импульсов

Будем считать, что фронт и спад импульсов имеют одинаковую длительность [image: image2.png]


; длительность импульсов положительного и отрицательного уровня потенциала равна [image: image3.png]T+



, время длительности уровня нулевого потенциала (“нулевого” импульса кода MLT-3) [image: image4.png]


. Обозначив значение времени, за которое происходит нарастание амплитуды импульса от 10% до 90% ее максимальной величины, как [image: image5.png]


 и считая нарастание фронта (спад) импульса линейным, получим, что время нарастания амплитуды от 0 до 100% (спада от 100% до 0)[image: image6.png]A =1,254"



. Для типового значения [image: image7.png]


из Таблицы 1, величина [image: image8.png]


 равна 5 нс, а ее разброс для различных сетевых адаптеров возможен от 3,75 до 7,5 нс.

Величина  [image: image9.png]


длительности импульса сигнала кода MLT-3 согласно структуры, изображенной на Рис. 4, определяется из осциллограмм, приведенных в [2] и [4]. Явных указаний на эту длительность в доступных документах нет. Осциллограмма формы импульсов изображена на Рис. 5 [2]. Другим косвенным указанием на значение [image: image10.png]


 является осциллограмма спектра сигнала в кабельной линии (см. Рис. 6 [4]). Как показано в [6], первое нулевое значение в огибающей спектра информативного сигнала в кабельной линии соответствует величине [image: image11.png]o=



. Поскольку указанное значение равно 125 МГц, то и это указывает, что величина[image: image12.png]


 8 нс.
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Рис. 5. Осциллограмма MLT-сигнала на выходе сетевого адаптера
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Рис. 6. Спектральная характеристика информационного сигнала кода MLT-3 в кабельной линии

Заключение
1. В линии связи ЛВС типа Fast Ethernet информативный сигнал представляет собой периодическую последовательность кодовых посылок, образующуюся путем ряда преобразований исходного сигнала. На протяжении достаточно большого по длительности периода (по сравнению с длительностью отдельного импульса) характер сигналов похож на псевдослучайную последовательность, что достигается скремблированием.
2. Электрический сигнал в витой паре кабеля связи ЛВС (сигнал кода MLT-3) представляет собой трехуровневую биполярную последовательность импульсов трапецеидальной формы с параметрами:
· напряжение сигнала (пик-пик) - +/- 1 В;
·  ток сигнала -  +/- 10 мА (волновое сопротивление  линии 100 Ом);
· минимальная длительность импульса кодовой посылки - 8 нс;
· длительность фронта (спада) импульсов 3,75 - 7,5 нс.
3. Информационный сигнал (код) в линии связи относится к последовательным одноразрядным потенциальным сигналам (кодам).
 

