УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)

Ой граждане, только не надо ничем в меня бросать. Я знаю, что схема эта заезжена до дыр и все же по своей простоте сравниться может мало с чем. Итак, микросхема К174ХА42. 

Основные параметры следующие: 

Номинальное напряжения питания, В - 4,5 

Потребляемый ток, мА, не более - 8 

Частота входного ВЧ сигнала, МГц - 1,5...150 

Чувствительность, мкВ - 6 

Выходное напряжение ЗЧ, мВ - 100 

Коэффициент нелинейных искажений, %, не более - 0,5 

Отношение сигнал/шум, дБ, не менее - 50 

Схема вот: 
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Микросхема, кстати, оснащена системой бесшумной настройки. В общем, я не буду долго распространяться на тему достоинств это схемы. Факт остается фактом - вы это собираете и получаете УКВ приемник в рабочем состоянии, без надобности какой либо настройки. Ура товарищи. 

А сейчас будет традиционная табличка с компонентами. 

	Обозначение на схеме 

	Номинал 

	
	C1 


	3900 
	

	C2 

	180 

	
	C3 


	330 
	

	C4 

	330 

	
	C5 


	0,1 
	

	C6 

	330 

	
	C7 


	220 
	

	C9 

	180 

	
	C8 


	3300 
	

	C10 

	27...47 

	
	C13 


	0,01 
	

	C11 

	0,01 

	
	C12 


	0,15 
	

	C14 

	1800 

	
	  


	  
	

	L1 

	0,56мкГн 

	
	  


	  
	

	R1 

	22кОм 

	
	Микросхема 


	К174ХА42
	


Удачи.

