Режим стоячей волны
Режим стоячей волны характеризуется тем, что амплитуда отраженной волны равна амплитуде падающей BU = AU то есть энергия падающей волны полностью отражается от нагрузки и возвращается обратно в генератор. В этом режиме, | Г | = 1,kсв = [image: image1.png]


, kбв = 0[7].

в линии, разомкнутой на конце, устанавливается режим стоячей волны
Отметим лишь, что в замкнутой линии также устанавливается режим стоячей волны.
