HOA 0708-001

Серия HOA датчик отражательный инфракрасный, транзисторный выход, пластиковый корпус 

Достоинства

· выбор между вариантами исполнения  выхода: обычный фототранзистор или фототранзистор Дарлингтона

· фокусировка для максимальной чувствительности

· фильтр, защищающий от внешнего освещения и пыли

· крепежное отверстие, допускающее возможность подстройки положения датчика

Описание

Серия HOA0708/0709 состоит из ИК-излучающего диода и  n-p-n кремниевого фототранзистора (HOA0708-001, -011) или фототранзистора Дарлингтона (HOA0709-001, –011), расположенных на пересекающихся оптических осях  в черном корпусе из термопластмассы. Детектор срабатывает на излучение от ИК-диода только когда отражающий объект проходит в его поле зрения.  Датчики HOA0708-011 и HOA0709-011 используют инфракрасный фильтр для минимизации воздействия внешних источников видимого света и защиты от накопления пылевидных частиц  на оптической оси прибора. В приборах серии HOA0708/0709 используются компоненты в пластиковых корпусах. Для дополнительной информации по компонентам см. руководства №№ SEP8505, SDP8405 и SDP8105.

Материал корпуса - поликарбонат. Материалы корпусов растворяются в хлорсодержащих углеводородах и кетонах.

Рекомендуемые промывочные вещества – метанол и изопропанол. 

	Характеристики изделия

	Тип изделия
	Инфракрасный переключатель

	Ток коллектора в открытом состоянии
	0,20 мА

	Выход
	Транзисторный

	Корпус
	Пластик

	Прямой ток
	40 мА

	Постоянный прямой ток
	50 мА

	Прямое напряжение
	1,6 В

	Обратный ток
	10мкА

	Время включения-выключения
	15мкс

	Рассеиваемая мощность
	70мВт

	Диапазон рабочих температур
	-40( …+85(С

	Темновой ток
	100нА

	Напряжение пробоя коллектор-эмиттер
	30 В

	Напряжение пробоя эмиттер-коллектор
	5 В

	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
	0,4 В

	Доступность 
	Глобальная

	Наименование изделия
	Датчик отражательный

	Диаметр отверстия датчика
	1,52 мм

	Расстояние до объекта, обеспечивающее максимальную чувствительность
	3,81 мм (0,15 дюйма)


