Дистанционный пуск двигателя, логика работы.

При включении схемы сначала проверяется работа двигателя, если он работает – схема блокируется, счётчик останавливается.

Если двигатель не работает – выдерживается девятисекундная пауза (время закрытия воздушной заслонки карбюратора), потом двухсекундный сигнал на запуск двигателя. После этого (через секунду) проверка, запустился ли двигатель.
1. Двигатель запустился: секундный импульс подтверждения работы и счётчик останавливается.
2. Двигатель не запустился: повторение цикла (выдержка, импульс на запуск, проверка), если запустился – пункт 1, если нет – отключение схемы.
Используется принцип работы счётчика (типа 561ИЕ8), контроль работы двигателя выполняет функцию останова счётчика. При сигнале работы – счётчик останавливается, при исчезновении – продолжает считать дальше с того места, где остановился. Во время пуска двигателя и секунды после него (всего 3 секунды) вход контроля работы двигателя (останов счётчика) блокируется.
МК: 1 вход контроля работы двигателя (не работает – 1, работает – 0)

         Выход 1 – пуск двигателя (норм. режим – 0, пуск – 1)

         Выход 2 – подтверждение работы двигателя (норм. режим – 0, подтверждение – 1)
         Выход 3 – работа схемы (норм. режим – 1, отключение – 0)
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Весь цикл работы (двигатель отключен и не запускается):

Двигатель запустился с первой попытки:
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Что-то типа такого, не знаю, сколько времени МК требуется для определения состояния входа, поэтому пока нарисовал так, если требуется время счётчика (1 сек.) – можно переделать. МК – 84 или 628, без разницы.
