Представляю собственную конструкцию маломощного телеграфного микротрансивера прямого преобразования с кварцевой стабилизацией частоты на диапазоны 80/40/20 м (3560, 7030, 14060 кГц).

Повторено многократно, работает и проблем с настройкой не представляет. Габариты печатки 50 х 35 мм. Hа 20-ке у меня были QSO с Европой, на 40-ке - с Великобританией, на 80-ке - с Запада с Украиной, с Востока - с Челябинском. Антенна использовалась "Луч" с 12-этажки длиной 30 метров. Схема публиковалась в журнале SPRAT G-QRP-клуба, была повторена многими QRP-истами, отзывы положительные. Требования к фильтрации переменки в БП весьма высоки. Готов ответить на любые вопросы по данной конструкции.
Т1,Т3,Т4 КТ315б Т2 КТ603

 L - диам.8 мм с подстр.сердечником 600HH (от ПЧ телевизора) 24 витка, 0,4, отвод от 6-го сверху (для 80-метрового любительского диапазона) настраивается по макс.чувствительности при приеме, или макс.вых.напряж.на антенне при передаче.

 Др - намотка на резисторе 0,25W внавал 130 витков 0,1мм

 XTL - кварцевый резонатор на соответствующую рабочую частоту (для 80-м. диапазона 3500-3600 кГц)

 Возможна перестройка частоты в небольших пределах (ок. 3 кГц), для этого последовательно с кварцевым резонатором (снизу по схеме) надо подключить КПЕ 5-50 пф.

 Полудуплекс: при нажатии на тел.ключ - передача, при отпускании - прием.

 Hежелательны длительные нажатия на ключ (>10сек), перегрев транзистора

 Т2, лучше использовать радиатор, хотя бы небольшой на шляпку Т2.
 При экспериментах получены следующие результаты:

 Р вых. 300 мВт, I при передаче 100 мА, чувствительность ок. 4 мкВ, использовалась антенна "Луч" длиной 30 м, высота подвеса 36 м.

 Между + 12 и общим проводом включить конденсатор 6800 - 0.01 непосредственно на плате трансивера. Путем изменения частоты кварцевого резонатора и данных контура трансивер перестраивается на 40 и 20-метровые диапазоны. 
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