Технологический индикатор LDM4008.01

Технологический индикатор предназначен для индикации параметров технологических процессов или любой текстовой и графической информации.

Параметры технологического индикатора
Тип 







светодиодный

Разрешение, пикселов



40х8
Размер точки, мм.




3

Расстояние между точками, мм.

4

Количество цветов




3 (красный, зелёный, жёлтый)

Напряжение питания, В



3,3
Ток потребления, А



1,6 

(цвет свечения пиксела красный, светятся все пикселы)


1,6
(цвет свечения пиксела зелёный, светятся все пикселы)


3,2
(цвет свечения пиксела жёлтый, cветятся все пикселы)
Интерфейс





RS-485 (изолированный)

Протокол обмена
DCON (LDM4008_01)
MODBUS RTU (LDM4008_01M)

Стыкуемость, оси




X, Y
Габаритные размеры, мм.


160х32

Вес, гр.






70
Примеры вывода информации.
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