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Схема просто дубовая, переменный резистор создаёт напряжение смешения на затворе(IRF640N) позволяя возникнуть незначительному току в первичке строчника(ТВС-90Р4) Т1, однако этого тока должно быть достаточно чтоб напряжение на вторичке Т1 совершило работу будь то маленький стример, дуга в металлический предмет или как на картинке работа на вилку Авраменко с маленьким разрядником. !!!ТОК ВТОРИЧКИ НЕОБХОДИМ ДЛЯ НАЧАЛА АВТОГЕНЕРАЦИИ!!! Сердечник строчника подмагничивается постоянным магнитом, создавая противовес однополярным импульсам в первичке что обеспечивает хотя бы какую-то зашит от моментального насыщения сердечника и позволяет размагничивать сердечник что делает работу ООП более надёжной. Напряжение смешения затвора следует держать на минимальном уровне, мощность лучше всего изменять количеством витков первички.

Вилка авраменнко(11ш UF4007 в плече) утилизирует ВВВЧ поле заряжая конденсатор на 470пФ который разряжается через зазор 0.3-0.5мм в первичку тесла. Всё просто и банально, но заметил интересную вещь если к одному из концов вилки подсоединить «антенну» - проводящую плоскость то частота разрядов в разряднике ОЧЕНЬ возрастёт что свидетельствует о повышении КПД утилизации(Также этот эффект наблюдался когда строчник был подключен к полумосту и настроен в резонанс по первичке, ЗАЗЕМЛЕНИЕ холодного конца также давало значительный прирост частоты и «силы» разрядов после вилки ). 

Тесла выполнена на большом шприце(25кубов) обмотанном виток к витку тонким проводом, шприц установлен на металлической крышке к которой припаян нижний конец обмотки, верхний конец припаян к иголке шприца и всё это дело обкапано парафином. Первичка - 5 витков провода в изоляции.

При включении «аппарата»  вокруг иглы ореол 3см, ну и дуги примерно такие же тянутся.
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