AM передатчик на 27 МГц повышенной мощности с кварцевой стабилизацией

Схема передатчика представлена на рис. 1. Передатчик выполнен по классической схеме и не имеет каких-либо кон​структивных особенностей.

Детали, использование в схеме, представлены в табл. 1.

Таблица 1
	Позиц. номер
	Номинал, наименование, примечание

	R1
	1—10 кОм, используется как регулятор громкости

	R2
	160 кОм

	R3
	6,8 кОм

	R4
	180 кОм

	R5
	24 кОм

	R6
	20 кОм

	R7
	1 кOм

	R8
	270 Ом

	R9
	10 Ом

	С1
	4,7 мкФ

	С2
	4,7 мкФ

	С3
	10мкф

	С4
	0,022 мкФ

	С5
	0,022 мкФ

	С6
	30 пф

	С7
	1000 пф

	С8
	0,01 мкФ

	С9
	24 пф

	С10
	300 пф

	С11
	0,01 мкФ

	С12
	100-300 пф

	С13
	100-300 пф

	С14
	300-500 пф

	С15
	47мкФ

	С16
	0,033 мкФ

	С17
	0,033 мкФ

	Т1, Т2
	КТ3102, КТ315 или другие аналогичные транзисторы

	ТЗ
	КТ368 или аналогичный

	Т4
	КТ603Б или аналогичный

	Т5
	КТ606А


Кварцевый резонатор — любой, на частоту 27—28 МГц. Катушки генератора L1—L3 намотаны на каркасах диаметром 6 мм от ПЧ-контуров, используемых в стандартных радиопри​емниках.

Катушка L1 содержит 11 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.

Катушка L2 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,3 мм.

L3 — 3+3+6 витков ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм (отводы делаются, считая по схеме сверху). Каркасы используются с экранами и подстроечными сердечниками из феррита.

Катушка L5 служит для согласования выходного каскада с передающей антенной, состоит из 5 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,6 мм, наматывается на каркас без сердечника диаметром 8 мм. Длина намотки 8 мм.

Катушки L4, L6 — стандартные ВЧ-дроссели ДП-0,1 индуктивностью 50—100 мкГн.

Настройка задающего генератора осуществляется измене​нием положения подстроечника катушек L1, L2 и изменением значений конденсатора С6 по максимуму показаний волно​мера. Возможно, потребуется подбор значений резистора R5 в цепи базы транзистора задающего генератора.
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Рис. 1. Схема AM передатчика на 27 МГц повышенной мощности с кварцевой стабилизацией
При настройке антенны с помощью конденсаторов С12, С13 целесообразно так же использовать волномер.

