трехлопастной винт , быстроходность 5 , расчитан по схеме Сабинина. Эффективность винта 45% на ветре 7 м/с , диаметр 1.7 , выполняется из трубы 160 мм
