Программатор PIC.
Данная схема является коммерческой, я не несу ответственности. (
Работает с контроллерами:

PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC16C433, PIC16C61, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F88, PIC16C505*, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630*, PIC16F648A, PIC16F676*, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C745, PIC16C765, PIC16C770*, PIC16C771*, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C781*, PIC16C782*, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16C923*, PIC16C924*, PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320, PIC18F4539, PIC18F6620*, PIC18F6720*, PIC18F8620*, PIC18F8720*
Микроконтроллеры, отмеченные звёздочкой (*) подключаются к программатору только через разъём ICSP.

Последовательная память EEPROM I2C (IIC):

X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.
Вместо КТ345 (который так и не был найден) использовался BC327.

Печатка имеет 12 перемычек потому что было влом делать двухстороннюю плату (сами знаете как не прикольно).

Список деталей для похода в магазин:

панель DIP40. (1 шт).

панель DIP28, узкая. (1шт).

панель DIP18. (1шт).

панель DIP8. (2шт).

78L05, стабилизатор +5v, корпус ТО-92. (2шт).

78L12, стабилизатор +12v, корпус TO-92. (1шт).

MAX232 (1шт).

HD74LS00P или аналог. (1шт).

1N4007, диод. (1шт).

1N4148, диод. (2шт).

АЛ307 или GNL-5013, светодиод зелёного цвета. (1шт).

АЛ307 или GNL-5013, светодиод красного цвета. (1шт).

BC327 (КТ345Б), транзистор p-n-p, корпус TO-92. (1шт).

КТ3102, транзистор n-p-n, корпус TO-92. (1шт).

220,0x25v, электролитический / Оксидный конденсатор. (1шт).

10,0x16v, электролитический / Оксидный конденсатор. (4шт).

0,1 мкФ, керамический конденсатор. (2шт).

1k0, Резистор (4шт).

4k7, Резистор (2шт).

Первоначально схема была выбрана вот эта.
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Мной было исключена возможность перехода на различное напряжение (в связи с ненадобностью) и приспособлена для питания от любого источника напряжением 15-24 вольта.

Датащиты и печатка в формате sprint-layout (под утюг) есть в архиве.
Схему можно упростить если убрать стабилизатор на 12 вольт, но тогда нужно будет питать схему именно этим напряжением, так как у контроллеров оно является разрешающим для чтения и программирования (не рекомендую так как +1-2 вольта и микруху мона в мусорник выкидывать). 
Идеально работает с программой ICprog. Так же Poniprog.
Настройки для ICprog.
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[AAns paboTel ¢ NPOrpaMMaToPOM, HEOBXOMMO YCTAHOBMTL U HACTpOUTL Nporpammy IC-PROG.
Mporpamma HaxoaUTCs Ha conpoeoauTensHom CD. YcTaHoBKa NPOrpamMMbl OCYLUECTBIAETCA NPOCTLIM
KONVpoBaHUeM KaTariora Ha XKecTkMii [JMcK BaLero KoMnbIoTepa.

Wing5, 98, Me

\2 (inm Windows XP)
MpaBoit KHONKOP WENKHUTe Ha Galine icprog.exe.
Y “Ceoicrea’ >> BKnazKa "COBMECTUMOCTE" >>
Yerarosnte “ranosy’ va
\V; o
>> uibepyte "Windows 2000

BanycTuTe Gann Gprog.oxe.
BuiGepyTe "Settings" >> "Options" >> sxnanky "Language® >> ycranosTe sisbik "Russian’ 1 Haxwmnre "Ok'.
‘Cornacutecs ¢ yreepxaerviem "You need to restart IC-Prog now" (axmme "OK").
OBorI0HKa NPOrPAMMATOPE NepesanyCTHTCs.
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MpoBepsTe ycranoeky, BHGEPHTE MCrONL3yeMbii BaMyu COM-NOpT 1 HaxwuTe "OK".

Ranee, "Hacrpoiit

" >> "Onupm" >>

\Y BbiGopTe Bnaaky "OBuwe" >> yCTaHoBuTe
“ranouky" Ha nykxre “Bkn. NT/2000/XP apaiieep” >>

Haxmure *OK" >> ecn apaiisep 40 3T0ro He Gbin

\'2 JCTHOBReI a saioh CHGTOM, b NoABBLLEHG

oo "Confirm" HaxuTo "OK' .
v DpaiiBep yoTaHOBMTCH, M 06OM0NKa
nporpammaropa nepesanycTyTca.

Tpumesanme:

[1117 OHeHb "GHICTPIX" KOMNLIOTEPOB BOIMOXHO NOTPEGYOTCS YBONMH¥Th NAPaMeTp.
*3anepxa Beona/BuiBona’. YBenuerve aroro NapameTpa yBenMuBaer HanEkHOCTS POTPAMMYPOBaHYS,
OfHAKO, YBENVINBAETCS N BPEMS, IATDEVEACIMOE HA IDOTPAMMYPOBEHHE MVKDOCXeMbI.

“Hacrpoiku® > "Onunn" >> BuibepyTe Bknaaky "12C" >> yCTaHOBATE "ranosku” a nyHkTax:
“BinoswTe MCLR kak VCC* v “BriowuTs sanvics Grokamiu'.
Hpxmyire "OK". Mporpamma rotosa k patore.





Вот и все! 

Вопросы на форум.  http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12666 
