ЛАМПОВЫЙ УМЗЧ НА 10W 
Схема данного усилителя позаимствована из описания старого электрофона. Посоветованная другом схема, тем не менее, была охарактеризована им как "схема простого и малошумящего усилителя". В дополнении к простоте конструкции (это был мой первый ламповый усилитель) на мой выбор повлияло еще и золотое правило, которого придерживаются многие конструкторы высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуры: "Чем меньше деталей, тем меньше искажений" (о том полезны искажения, или нет читайте здесь) Единственный недостаток (который разработчики схемы считают незначительным для данного класса усилителя) - это наличие общей ООС. 


  В усилителе использованы распространенные лампы: 6Н2П и 6П14П. Конденсаторы C5 и C6 - на напряжение не менее 350 В. Конденсатор C4 - приблизительно на такое же напряжение (иначе будет с треском пробивать). Трансформатор Тр1 - на напряжение прибл. 250 В. Резистором R9 регулируется глубина обратной связи. В принципе, основные положения при монтаже усилителя такие же как при создании других подобных устройств. Провода по возможности должны быть короткими, а идущие на корпус - сходиться в одной (!) точке. 
  При правильном монтаже и исправных деталях усилитель начинает работать сразу.   Если при включении усилителя в сеть, динамик начинает громко гудеть, следует поменять местами выводы 3 и 4  выходного трансформатора.   Ну вот и все. Осталось сказать, что у меня дома работает стерео-усилитель по этой схеме, подключенный к компьютеру. Данной мощности вполне хватает для озвучивания небольшой комнаты (или вы хотите чтобы вибрировали стекла, а не ваши колонки?), а шум в перерывах между песен практически не слышен. Усилитель хорош при воспроизведении как современной, так и классической музыки. 

