Радиопередатчик от розетки
Данная схема при минимуме радиодеталей обладает достаточно хорошими качествами:

1. Большая чувствительность микрофона (в комнате слышно тиканье настенных часов)

2. При длине антенны 100 см дальность составляет 500 метров (при использовании мобильного телефона с встроенным FM - радио).

Правильно собранная схема должна заработать сразу, вся наладка заключается в подстройке частоты, путём сжатия и раздвигания витков катушки L1 и в подборе сопротивления R7 (100 Ом – 1кОм) для достижения максимальной мощности.

C4 можно поставить большей ёмкости, в этом случае он ещё лучше будет сглаживать пульсации. Блок питание следует отгородить от передатчика алюминиевым экраном.

Рекомендую поэкспериментировать с ёмкостью C6 и C3, подбирая их так, чтобы в приёмнике практически не было гудения.


L1 - 6 витков медного провода, диаметром 0.5 мм

VD1 - стабилитрон, типа КС168 (можно любой другой на напряжение 6,8V)

VT1, VT2 - транзисторы, типа КТ315, можно КТ3102, КТ368.

