	Вид измерения:
Cat-5Е  24 AWG 
54-56 cm  
(R=50+50=100 mOhm)
	Rx 
(nocт ток) 

	Ё7-xx 

Fизм кГц
  Rx

	Е7-xx-
Fизм  кГц
Lх


	Приб 1

Fизм кГц
  Rx

	Приб 1

Fизм  кГц
Lх 
	Приб 2

Fизм кГц
  Rx

	Приб 2

Fизм  кГц
Lх
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	Вид измерения ESR
	Esr=
	
	
	
	
	
	

	С 1 МКФ пленочный 
	
	
	
	
	
	
	

	C електролит 100 мкф
	
	
	
	
	
	
	

	С 1 МКФ пленочный+ 
C електролит 100 мкф последов
	
	
	
	
	
	
	

	С 1 МКФ пленочный +[image: image4.jpg]



	
	
	
	
	
	
	

	[image: image5.jpg]


+ C електролит 100 мкф
	
	
	
	
	
	
	


