(module KD213 (layer F.Cu) (tedit 646F5A2D)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value KD213 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 -9) (end 7 -9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_poly (pts (xy 3 -9) (xy -2 -5) (xy -2 -13)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3 -5) (end 3 -13) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.62 -8.89) (end -12.7 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.62 -8.89) (end 12.7 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.7 -8.89) (size 5 5) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 12.7 -8.89) (size 5 5) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
)
