Решал по примеру со своими данными.

Вот ход моего решения

Я поставил батарейку на 8 В
По данным из примера у КТ315Б:

h21э=50-250, я взял 145.

IкэР=10 мА

UкэР=7,5 В

______________________________

Rк, Rб - ?

Решение:

Rк=(E-Uкэ)/Iкэ=(8-7,5)/10-2=50 Ом
Iб=Iкэ/h21=10-2/145=0.0000689655172413793 A (0.0689 мА)
Rб=E/Iб=8/0.0000689655172413793=116000 Ом (116 КОм)
