Ввод элемента и вывод как Компонент

Вписываю данные
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Сохраняю его как макрос Компонента с именем – Стабилитрон 
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Вызываю этот макрос из Библиотеки
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Нажимаю Компонент с новыми данными и вывожу на плату
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Все выводится и все запоминается.
