З А Д А Н И Я

на курсовой проект «Связной приёмопередатчик СВЧ»

для группы ЭР-11-10 (осень 2014 года)

Необходимо составить структурную схему, рассчитать параметры, выбрать компоненты, изобразить принципиальную электрическую схему и эскиз конструкции радиопередатчика СВЧ со следующими основными характеристиками:

1. Назначение: передача двоичного цифрового сообщения с указанными значениями несущей частоты fнес, мощности в антенне в режиме молчания Рн, видом модуляции и длительностью информационного бита (;
2. Параметры выходного сигнала и условия эксплуатации: 

· Кратковременная относительная нестабильность несущей частоты не хуже ±5(10-5;

· Выходная частота задаётся синтезатором сетки частот с заданным шагом (fш;

· Полоса частот цепи согласования выходного каскада (fцс > 6/(;

· Для ЧМн использовать индекс модуляции частоты ν =(f(( = 1; для ФМ2 шаг манипуляции фазы ((=((; для ФМ4 ((=((/2, ((; 

· Нагрузка в виде коаксиального кабеля сопротивлением 50 Ом; 

· Интервал рабочих температур (+15…+40) оС;

· Электропитание производится от одного источника.

Выходной каскад усилителя мощности выполняется на заданном транзисторе, в задающем генераторе и в промежуточных каскадах используются серийные интегральные микросхемы, представленные на мировом рынке.

3. Состав пояснительной записки: 
а) Задание; 

б)  Глава 1 – Анализ технического задания и эскизный расчёт передатчика (уточнение не указанных в задании параметров, выбор частоты опорного генератора, структуры и параметров синтезатора сетки частот, типа и параметров модулятора, ориентировочная оценка усиления мощности в выходном каскаде, выбор структуры усилителя мощности, расчет распределения частот и мощностей по каскадам структурной схемы на средней частоте диапазона)

в) Глава 2 – Расчёт электрического режима выходного каскада усилителя мощности (уточненный расчет токов, комплексных сопротивлений, усиления, составление полной принципиальной электрической схемы, расчет номиналов всех элементов схемы, включая цепи смещения, конструктивный расчет колебательной системы (на сосредоточенных или микрополосковых элементах), выбор параметров блокировочных элементов, расчет условий теплоотвода). 
г) Глава 3 - Расчёт и выбор компонентов для промежуточных каскадов (кварцевого генератора, синтезатора сетки частот, модулятора, предвыходного каскада), согласование уровней смещения, СВЧ напряжений и тока на стыках использованных микросхем; 

д) Глава 4 - Выбор элементной базы и параметров синтезатора частот (выбор типа микросхем, кодов установки коэффициентов деления частоты и параметров фильтра в цепи обратной связи);

е) Глава 5 – Конструктивный расчет (выбор размеров корпуса, расположения компонентов, параметров соединителей с источниками питания, с источником передаваемой информации, с антенным фидером. Составление полной принципиальной схемы, эскиза конструкции, расчет полного коэффициента полезного действия радиопередающего устройства);

е) Список использованных источников, включая библиографические реквизиты книг и адреса сайтов производителей.

ж) Приложение:  титульные листы паспортов использованных микросхем.
· К пояснительной записке прилагаются выполненные по требованиям ЕСКД: 1) полная принципиальная схема передатчика со спецификацией элементов; 2) эскиз конструкции платы передатчика с разрезом, показывающим топологию выходного каскада. 
Консультации проводятся по 14 неделю включительно. Защита проекта происходит перед комиссией из двух преподавателей с предварительно представленной на проверку пояснительной запиской. Возможна досрочная защита по проверенной записке.

Варианты заданий:
	№ п/п
	Фамилия и.о.
	Несущая частота, ГГц
	Мощность в нагрузке, Вт
	Тип транзистора
	Вид модуляции
	Шаг сетки частот (fш, МГц
	(, мкс

	
	
	0,15...0,17
	15
	КТ920В
	ФМ2
	2
	1
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6. Адреса рекомендуемых сайтов производителей интегральных микросхем: www.analog.com; www.cernex.com; www.coilcraft.com; www.eurofarad.com; www.hittite.com; www.macom.com; www.markimicrowave.com; www.morion.com.ru/rus/; www.minicircuits.com; www.miteq.com; www.morion.com.ru; www.national.com; www.peregrine-semi.com; www.rfmd.com; www.rlcelectronics.com; www.synergymwave.com; www.skyworksinc.com; www spectrummicrowave.com; www.ums-gaas.com; www.vectron.com; www.zcomm.com.
