                                  Часы  с  БОЛЬШИМИ  индикаторами
      Технические характеристики:

  1,8-дюймовые светодиодные электронные часы (будильник, календарь, температура, время).

- Высокая точность с температурной компенсацией (годовая погрешность 1 минута) и резервным
   питанием.
- 1.8 дюйма х 4 шт. на 
- Напряжение 5V, ток  40 мА.
- Измерение температуры в часах (C или F).

- 8-уровневая автоматическая и ручная регулировка яркости. 
- Поддержка 12 / 24-часового формата.   - ?
- Поддержка часового звонка (может быть включен или выключен).   - ?
- Поддержка  функции обратного отсчета (59мин и 59сек) – в конце отсчета времени будет звонить. 

- 10 настраиваемых будильников.
- Поддержка  спящего режима (отключение дисплея).  - ?
- Дисплей может поворачиваться на 180 градусов.        - ?
- Функция компенсации (объем компенсации может быть установлен -99сек.+99сек.).    - ?  
- Включение или выключение звука при нажатии кнопок (функции меню: bР: OF или bР: OП).
- Прокрутка бегущей строки (функции меню: dP: OF или dP: OП).

        Основные настройки:
1. Кратковременно нажать и отпустить верхнюю кнопку. Замигает сектор «часы». Средней или
нижней кнопкой установить значение часов.

     Примечание: средняя кнопка увеличивает показания на +1, нижняя уменьшает на -1.  
2. Повторное нажатие верхней кнопки переключает мигание на сектор «минуты». Средней или нижней
кнопкой установить необходимое значение минут.  

      Внимание: в момент опускания средней или нижней кнопки одновременно происходит обнуление

                          секунд. Это необходимо делать при прохождении через «00» показаний секунд 

                          эталонных часов (например на сайте «time100». 
3. Третье кратковременное нажатие верхней кнопки переключает часы на настройку «года». Мигают последние две цифры. Средней или нижней кнопкой установить значение года.

4. Следующее нажатие переключает на настройку месяца. Установку проводить аналогично.
5. Пятое нажатие переключает на настройку дня недели. Установку проводить аналогично.

6. Следующее нажатие переключает на настройку включения или выключения звука при нажатии

кнопок. На индикаторах высвечивается «bP OF» или «bP OП». Средней кнопкой переключить в «OF» - выключение звука или «ОП» - включение звука. 
7. Седьмое нажатие переключает на прокрутку бегущей строки. На индикаторах высвечивается 

      «dP OF» или «dP OП». Средней кнопкой переключить в «OF» - выключение прокрутки или «ОП» -
      включение прокрутки. При прокрутке (бегущая строка) высвечиваются: часы, год, день, температура.
             Примечание: после окончания настройки (или при отмене настройки), через 10 секунд мигание

                                     прекратится и часы перейдут в рабочий режим.

             Внимание: все настройки проводить КРАТКОВРЕМЕННЫМ нажатием кнопок
