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Кодер
Формируется синхри импулс, синхро пауза и затем следующие один за другим импулсов с длителности в зависимости от того нажата или не нажата соответствующая кнопка
Декодер

Принятое проверяетса на том является ли оно синхро импулс (СИ) или нет. 

Если нет – продолжаем с следующим импулсом и опять проверяем до тех пор пока не обнаружим СИ.

Если ето СИ то принимаем следующие 10 фронтов(импулсов) и опять проверяем на наличие СИ. Если ето СИ то принятое обрабатывется и выдается на выходе декодера.

Если не СИ то ето говорит об том, что пакет данных невалидный.

Извините за ошибки
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