	Электронный цифровой одометр.

	[image: image1.png]




	[image: image2.png]




	[image: image3.png]



	   
	[image: image4.png]





	  
	[image: image5.jpg]axurane RS20

PIC1EFa4A-206R

cpu sazx8

MOLR: REO a
FB1 a2
5y RE2 a3
3 2 .
RB4 a5
Res {11 28

h2

s [I2

Ria

Fag o

Qz oz i 0562

Vo2 Kas22

Cparuma R7KZT
cxopocTa

i Ks14102

RISR21 KIS

R23R20
1o

B

Momvest Rt

CyTousin

o
i VisKT3in2

R2210k






Идея этого одометра была позаимствована в Интернете, однако та публикация грешила таким количеством ошибок и «капканов» как очевидных, так и скрытых, что многое пришлось переделывать. Целой осталась тольео общая структура схемы. Неоценимую помощь при этом я получил от соклубников Алл-екссс-анд-РРРА (отладка схемной части) и Аналарка (отладка программы). Оба Шурами зовутся. Огромное им спасибо! 
----------------------------------------------- 
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----------------------------------------------- 
Для программирования надо все, что находится между строчками с «тире», в любом текстовом редакторе сохранить в виде файла с расширением .hex, и дальше программатором – «прошить» в микропроцессор. 
В качестве индикаторов использованы шесть семисегментных блоков SA04-11 с высотой знака 10,2 мм фирмы «Kingbright». Цвет – ярко красный. Напомню, что семисегментники в данном случае берутся «с общим анодом». Индикаторы включены по схеме динамической индикации, их аноды управляются через ключи на транзисторах КТ646. Можно - и на других, например КТ815. Одноименные (a, b, c, d, e, f, g) катоды соединяются параллельно у всех шести индикаторов. Показания одометра я выставлял под себя, так что, если надо какие-то другие – через программатор в блоке памяти микросхемы их можно поменять на то, что нужно. 
Схема работает сразу же, и при отсутствии ошибок в монтаже настройки не требует. 
Датчик скорости – Ижа, вставляется вместо нашего спидометра в коробку как «родной». 
В качестве кнопок управления я брал кнопочки от старых компьютеров: переключение "Low-High" и "Reset". Кнопки DSP и «Полный-суточный» с фиксацией, при замыкании обоих контактов одометр показывает суточный пробег и запятую в формате «999,99» (то есть, подсчитывает десятки метров). Прикольно получилось :) Если эти контакты разомкнуты, то индицируется истинный пробег в формате «999999». Кнопка Reset – не фиксируемая, она обнуляет суточный пробег В ЛЮБОМ ИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ. Обратим внимания, что схема требует подключения 12 вольт от АКБ. При выключении зажигания микропроцессор сначала записывает данные в память, и только потом подает команду на выключение ключа на транзисторе VT1 (отрубает общее свое питание). После этого можно отключать аккумулятор без боязни потери данных. 

	


